0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

Number of channels

Normalized throughput (bit/s/Hz)

HC-MAC

P-DSA with P^{col} = 0.05

P-DSA with P^{col} = 0.1

P-DSA with P^{col} = 0.15